**祥云县龙润工贸有限公司环境信息公开表**

名称：祥云县龙润工贸有限公司

统一社会信用代码：91532923218721820M

法定代表人：钱体银

生产地址：祥云县下庄镇下庄工业园区

联系方式：0872-3360168

主要产品及规模：主要产品：硫酸、铁矿粉；规模：小型企业。

主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量：

主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、噪声。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾排放经过标准工艺的设施处理后，从烟囱排口达标排放；废水，自建有污水处理装置，生产废水采FBL过滤器处理后，清液返回净化、干吸系统补水使用，固体液采用石灰乳液中和法处理，处理后的中和渣使用压滤机脱水后，由有资质的危废处置公司回收处置，清液返回硫酸系统增湿、降尘循环利用；生活污水采用分隔过滤、沉淀，清液用于厂区绿化。硫铁矿冶炼污染物排放浓度控制在：二氧化硫浓度＜400mg/m³，硫酸雾浓度＜30mg/ m³，氮氧化物浓度＜240mg/m³，颗粒物＜50mg/m³排放总量：＜44820.08万Nm³/a

排放口数量：烟囱排口1个。

执行的污染物排放标准、核定的排放总量：

执行污染物排放标准：《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)；

废气排放总量控制在国家核定的＜44820.08万Nm3/a以内。

防治污染设施的建设和运行情况：

系统配置防治污染物设施建设有水膜除尘、表冷器、重力除尘器、旋风除尘、电除尘、一文氏洗涤器、二文氏洗涤器、填料洗涤塔、电除雾器、干燥塔、转化器、一吸收塔、二吸收塔、双氧水脱硫塔、石灰乳液中和等除尘处理设施，并设有污水处理工段、危险废物储存库、三防渣库等设施，设备设施完好，运行稳定正常。

环境影响评价及“三同时”手续情况：

环境影响评价及“三同时”手续齐全完整。

突发环境事件应急预案：备案号：532923-2020-012-H